E
&l1O&l0E&a0L(s16.66h *p30y10XSerial Number = <VA1>*p+50y10XFirmware      = <VA7>*p+50y10XCommon Code   = <VA9>*p+50y10XFont File     = <VA2>*p+50y10XPrinter Type  = <VA11>*p+50y10XDPI           = <VA17>*p+50y10XExpansion Mem = <VA50>*p+50y10XPath Type     = <VA19>*p+50y10XTicket Type   = <VA13>*p+50y10XShuffle Mode  = <VA89>*p+50y10XFont Encoding = <VA58>*p30y625XSpecial Head   = <VA18>*p+50y625XPrint Speed    = <VA12>*p+50y625XUSB Enabled    = <VA34>*p+50y625XUSB Dev Type   = <VA111>*p+50y625XEther Enabled  = <VA81>*p+50y625XIP Address     = <VA82>*p+50y625XMAC Address    = <VA83>*p+50y625XBiDir Parallel = <VA32>*p+50y625XSerial Rate    = <VA10>*p+50y625XStatus Return  = <VA14>*p+50y625XWiFi Enabled   = <VA113>
